Author: LEFEVRE

ATHLETISME

JE SUIS JEUNE OFFICIEL EN LANCERS ...

Il existe deux types de lancers:
Les lancers en translation ou en rotation sans cage de protection (poids et javelot)
Les lancers en rotation avec cage de protection (disque et marteau)
Plusieurs tâches sont à accomplir lorsque l’on est juge de lancers.
AVANT LE DEBUT DU CONCOURS:
Vérifier la sécurité des aires d’élan (cage, filet, plateau, butoir),
Vérifier le traçage des secteurs de chute,
Aller chercher la feuille d’appel,
Récupérer le matériel de lancer (qui a été vérifié auparavant par le juge de pesée),
Récupérer le matériel de jugement (fiche, engin de mesure, drapeaux),
Récupérer le matériel de sécurité (balai, paillasson, chiffons, etc.),
Pointer les concurrents,
Indiquer l’ordre de passage,
Organiser les lancers d’échauffement dans l’ordre de passage,
Repérer les lanceurs gauchers (sécurité et mobilisation des portes de la cage au marteau).
Il faut un minimum de 3 ou 4 juges pour qu’un concours puisse se dérouler.

QUELS POIDS D’ENGIN ?

CATEGORIES	POIDS	MARTEAU	DISQUE	JAVELOT
BENJAMINS	FILLES: 2KG / GARCONS: 3KG	FILLES: 2KG / GARCONS: 3KG	FILLES: 600g / GARCONS: 1 KG	FILLES: 400g / GARCONS: 500g
MINIMES	FILLES: 3 KG / GARCONS: 4 KG	FILLES: 3 KG / GARCONS: 4 KG	FILLES: 800g / GARCONS: 1,250 KG	FILLES: 500g / GARCONS: 600g
CADETS	FILLES: 3 KG / GARCONS: 5 KG	FILLES: 3 KG / GARCONS: 5 KG	FILLES: 1kg / GARCONS: 1,500 KG	FILLES: 500g / GARCONS: 700g
JUNIORS	FILLES: 4 KG / GARCONS: 6 KG	FILLES: 4 KG / GARCONS: 6 KG	FILLES: 1kg / GARCONS: 1,750 KG	FILLES: 600g / GARCONS: 800g
SENIORS	FILLES: 4 KG / GARCONS : 7,260 KG	FILLES: 4 KG / GARCONS : 7,260KG	FILLES: 1 KG / GARCONS: 2 KG	FILLES: 600g / GARCONS: 800g

PENDANT LE CONCOURS:

POIDS / DISQUE / JAVELOT	MARTEAU
Appeler clairement et à haute voix le lanceur qui doit effectuer son jet et indiquer le nom de celui qui doit se préparer : « A lance et B se prépare ». / Le lanceur a 30’’ pour réaliser son lancer. Un chronomètre qui indique le temps restant doit être visible. Lorsqu’il reste 15 secondes, le juge lève un drapeau jaune.	Régler les portes de la cage en fonction du lanceur. Pour un lanceur gaucher on ferme à angle droit (par rapport à la ligne délimitant le secteur) la porte de droite (lorsque que l’on est dans la cage) et inversement pour un lanceur droitier. / Appeler clairement et à haute voix le lanceur qui doit effectuer son jet et indiquer le nom de celui qui doit se préparer : « A lance et B se prépare ». / Le lanceur a 30’’ pour réaliser son lancer. Un chronomètre qui indique le temps restant doit être visible. Lorsqu’il reste 15 secondes, le juge lève un drapeau jaune.
Vérifier le respect du règlement au départ de l’engin : / Le lanceur commence son élan d’une position stationnaire à l’intérieur du cercle (poids, disque) / A aucun moment, durant son élan, il ne prend appui sur le bord supérieur du cercle (disque et poids) ou à l’extérieur des limites de l’aire d’élan (javelot). / Tout contact « accidentel » avec le bord supérieur du cercle ne doit pas être considéré comme une faute. Ce contact ne doit pas être « propulseur ». / Le disque peut toucher la cage et/ou le filet et retomber à l’intérieur du secteur sans que cela ne constitue une faute. / Le javelot ne peut pas être lancé en rotation. / Le poids doit rester collé au cou ou très proche du cou et en avant de la ligne des épaules (c’est une « poussée » de poids, pas un lancer à bras cassé). / Pas de gant, et seul le lanceur de poids peut avoir un bandage au poignet. / A tout moment, si aucune autre faute n’a été commise, le lanceur peut arrêter son élan et le reprendre (et même sortir du cercle réglementairement !), dans le délai imparti.	Vérifier le respect du règlement au départ de l’engin : / Idem / Idem / Idem / Le marteau peut toucher la cage et/ou le filet et retomber à l’intérieur du secteur sans que cela ne constitue une faute. / Le lanceur peut avoir un gant si, en dehors du pouce, les doigts restent visibles / idem

POIDS / DISQUE / JAVELOT	MARTEAU
Vérifier le respect du règlement à la chute de l’engin : / L’engin, lors de son contact avec le sol doit être entièrement à l’intérieur du secteur (sans toucher les lignes, qui ne font pas partie de l’aire de chute). / Au javelot, le premier contact avec le sol doit se faire par la tête de l’engin (pointe). Un javelot qui atterri « à plat » ou la queue en premier sera considéré comme en faute. / Le lanceur quitte l’aire d’élan avec un premier appui en arrière de la ligne blanche prolongeant le diamètre du cercle (poids et disque), ou située à 4m (javelot) après que son engin soit retombé au sol.	Vérifier le respect du règlement à la chute de l’engin : / L’engin, lors de son contact avec le sol doit être entièrement à l’intérieur du secteur (sans toucher les lignes, qui ne font pas partie de l’aire de chute). Seuls le câble et/ou la poignée peuvent sortir ou toucher l’extérieur de l’aire de réception.
Valider l’essai / s’il n’y a pas eu de faute en levant le drapeau blanc. / Sinon, lever le drapeau.	Valider l’essai / s’il n’y a pas eu de faute en levant le drapeau blanc. / Sinon, lever le drapeau.
La mesure règlementaire : / Le « zéro » du ruban métrique est posé sur la marque la plus proche de l’aire d’élan, faite par l’engin au moment de sa chute. Une fiche est plantée verticalement au sol et permet de maintenir le ruban en place. / Le ruban est tiré et tendu, et passe par le centre du cercle (poids, disque) ou par le « V » de la piste d’élan (javelot). / La lecture s’effectue sur le bord intérieur du butoir ou de l’aire d’élan, au centimètre inférieur si la distance mesurée n’est pas un centimètre entier. / Noter la performance sur la feuille de concours. En cas de faute (essai invalide) noter un « X » sur la feuille de concours.	La mesure règlementaire : / Le « zéro » du ruban métrique est posé sur la marque la plus proche de l’aire d’élan, faite par la tête du marteau (ne pas considérer le câble et sa poignée) au moment de sa chute . Une fiche est plantée verticalement au sol et permet de maintenir le ruban en place. / Le ruban est tiré et tendu, et passe par le centre du cercle de marteau. / La lecture s’effectue sur le bord intérieur du cercle, au centimètre inférieur si la distance mesurée n’est pas un centimètre entier. / Noter la performance sur la feuille de concours. En cas de faute (essai invalide) noter un « X » sur la feuille de concours.
Ramener les engins vers l’aire d’élan (Sans les lancer, pour des raisons évidentes de sécurité ! )	Ramener les engins vers l’aire d’élan (Sans les lancer, pour des raisons évidentes de sécurité
	Placer les portes pour le lanceur suivant.

APRES LE CONCOURS:
Repérer la meilleure performance
Effectuer le classement des lanceurs. En cas d’ex-aequo, on prend la meilleure 2ème performance pour classer.
Récupérer le matériel.
Ramener la feuille de concours au secrétariat.
Ramener tout le matériel au local de rangement .

A

Organisation d’un concours de lancer de disque

Lanceurs en attente

C

2.50 M

B

E

34°92

D

	Qui est-ce ? Que fait-il ?
A	Il juge les fautes de pieds au fond du plateau. Il appelle les lanceurs et inscrit les performances sur la feuille de concours.
B	Il juge les fautes de pieds, et la sortie du lanceur du plateau. Il place l’engin de mesure au centre du plateau.
C	Chef de concours, il valide le lancer (drapeaux) et lit la mesure à haute voix. Il juge les fautes de pieds, et la sortie du plateau.
D	Il juge la chute du disque dans le secteur, il place la fiche et le zéro du ruban métrique sur la marque. Il écarte les engins de l’aire de réception (et parfois efface les traces laissées par le lancer).
E	Il valide la chute du disque dans le secteur (drapeaux) et le ramène vers le plateau.

Pour vérifier rapidement le secteur de 34°92, il suffit de vérifier que, à 20 m du centre du cercle, il y a bien une distance de 12m entre les deux lignes de secteur !

A

Organisation d’un concours de marteau

Lanceurs en attente

C

2.13 M

B

E

34°92

D

	Qui est-ce ? Que fait-il ?
A	Il juge les fautes de pieds au fond du plateau. Il appelle les lanceurs et inscrit les performances sur la feuille de concours. Il indique le mouvement des portes.
B	Il déplace et replace les portes. Il juge les fautes de pieds, et la sortie du lanceur du plateau. Il place l’engin de mesure au centre du plateau.
C	Chef de concours, il valide le lancer (drapeaux) et lit la mesure à haute voix. Il déplace et replace les portes.
D	Il juge la chute du marteau dans le secteur, il place la fiche et le zéro du ruban métrique sur la marque. Il écarte les engins de l’aire de réception (et parfois efface les traces laissées par le lancer).
E	Il valide la chute du marteau dans le secteur (drapeaux) et le ramène vers le plateau.

Pour vérifier rapidement le secteur de 34°92, il suffit de vérifier que, à 20 m du centre du cercle, il y a bien une distance de 12m entre les deux lignes de secteur !

A

lancer de poids

Lanceurs en attente

C

2.13 M

B

E

34°92

D

	Qui est-ce ? Que fait-il ?
A	Il juge les fautes de pieds au fond du plateau. Il appelle les lanceurs, et inscrit les performances sur la feuille de concours.
B	Il juge les fautes de pieds, les fautes de mains, et la sortie du lanceur du plateau. Il place l’engin de mesure au centre du plateau.
C	Chef de concours, il valide le lancer (drapeaux) et lit la mesure à haute voix. Il juge les fautes de pieds, et de mains.
D	Il juge la chute du poids dans le secteur, il place la fiche et le zéro du ruban métrique sur la marque. Il écarte les engins de l’aire de réception (et parfois efface les traces laissées par le lancer).
E	Il valide la chute du poids dans le secteur (drapeaux) et le ramène vers le plateau.

Pour vérifier rapidement le secteur de 34°92, il suffit de vérifier que, à 20 m du centre du cercle, il y a bien une distance de 12m entre les deux lignes de secteur !

lancer de javelot

B

Lanceurs en attente

C

A

29°

E

D

	Qui est-ce ? Que fait-il ?
A	Il juge les fautes au bord de l’aire d’élan. Il appelle les lanceurs et inscrit les performances sur la feuille de concours.
B	Il place l’engin de mesure (ruban) à la pointe du « V », et le tend.
C	Chef de concours, il valide le lancer (drapeaux) et lit la mesure à haute voix. Il juge les fautes au bord de l’aire d’élan et la sortie de celle-ci.
D	Il juge la chute du javelot dans le secteur, il place la fiche et le zéro du ruban métrique sur la marque. Il écarte les engins de l’aire de réception (et parfois efface les traces laissées par le lancer).
E	Il valide la chute du javelot dans le secteur (drapeaux) et le ramène vers le plateau.

Pour vérifier rapidement le secteur de 29°, il suffit de vérifier que, à 20 m du V, il y a bien une distance de 10 m entre les deux lignes de secteur !

QUE FAIRE EN CAS DE RECORD SUPPOSE ??
Ne toucher à rien ! C’est-à-dire qu’il faut laisser la fiche plantée par le juge sur la trace.
Il faut isoler l’engin de lancer (il sera repesé).
Il faut appeler le juge arbitre « lancers » et en sa présence et avec le chef de concours, remesurer la performance pour déterminer la mesure exacte.
Un record ne sera validé que lorsque les instances compétentes auront étudié le dossier record, c’est-à-dire plusieurs jours après. Par conséquent tous les lancers supérieurs au record indiqué sur la feuille de concours devront être considérés comme des records potentiels et devront être traités de la même façon.
La feuille de concours devra être signée (comme à chaque fois) et le nom et la qualification des juges devront y figurer pour que le juge-arbitre puisse remplir correctement le procès-verbal de record.

ETRE JUGE DE RELAIS

Avant le départ de l’épreuve:
Placer les coureurs dans les couloirs indiqués par l’organisation
Repérer la zone de transmission du relais (de 30m) dont vous avez la charge
Indiquer clairement aux athlètes les limites de cette zone. On ne doit pas prendre son élan avant le début de cette zone et on doit avoir reçu le témoin après la fin de cette zone
Rappeler aux l’athlètes qu’ils peuvent se placer où ils veulent dans cette zone
Rappeler que c’est la position du témoin au moment de la transmission qui compte
Rappeler que seules les marques adhésives (scotch) ou celles données par l’organisateur sont autorisées dans son propre couloir
Lever le drapeau blanc lorsque tous les athlètes sont prêts (le drapeau rouge est maintenu levé durant toute la préparation)
Se placer pour effectuer le jugement (en sortie de zone)

Pendant la course:
Vérifier qu’aucun coureur en attente ne provoque de gêne
Vérifier la validité des transmissions
Vérifier l’absence de gêne durant les transmissions

Après la course:
Si aucun souci, lever rapidement le drapeau blanc
Si faute constatée, lever le drapeau jaune en se positionnant immédiatement à l’endroit de la faute supposée
Attendre ainsi la venue du juge arbitre pour décrire les faits

DEUX REGLES D’OR…
Dans le doute...abstiens toi !
Ne décrire que ce qui a été vu...car cela peut conduire à une disqualification et toute erreur est irrécupérable
Le bon juge n’est pas celui qui signale le plus de fautes ...mais celui qui place les coureurs dans les meilleures conditions pour ne pas en faire !!